import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import eu.hsrw.ias.ggd.SensorData
import javax.swing.JOptionPane
import HttpCall.HttpPost
import eu.hsrw.ias.ggd.Notification
import eu.hsrw.ias.ggd.Severity;
import eu.hsrw.ias.ggd.Device;

rule "DielectricPermittivity"
    when
    device: Device(sensorDatas: sensorData)
    sensorData: SensorData(tag == "dielectricPermittivity", value > 20.0) from sensorDatas
    then
            String greenhouse1="8bdbe6ae-eafb-4e99-bb01-db8784dd9633";
            String greenhouse2="e5ec9f15-f214-455d-9f02-3c134c770dc1";//Nica
            HttpPost httpPost = new HttpPost();
            final String dielectricPermittivityOutput = String.format("{\"id\":\"%s\",\"data\":{\"measured\":[{ \"status\": \"Critical dielectricPermittivity %s in the following sensor %s \", \"dielectricPermittivityOutput\": %s}]}}",greenhouse2, sensorData.getValue(),sensorData.getTag(),sensorData.getValue());
            httpPost.HttpCallPost("http://connector.dev.whysor.com/default/insert?access_token=3hosOhAeh4k0XmcuAMQGfYldvTuQDvtAj2PJJ4irKPBefD5Ijij6gnUkLtVLd4fW",dielectricPermittivityOutput);
            insert(new Notification("dielectricPermittivity", sensorData, Severity.Warning));
end
